Correction

1/ Adresse APIPA : Lorsqu’un ordinateur n’arrive pas à communiquer avec le serveur DHCP pour obtenir une adresse.

2/ 172.16.200.0/20

172.16.207.255  
 masque :255.255.240.0  
 masque : 11111111 11111111 11110000 00000000

3/ f1, f5, f7, f9

4/ f1, f3, f5, f7

5/ A et D

6/ Collision : 9  
 Diffusion : 1

7/ Collision : 12  
 Diffusion : 5

8/ PPE 1